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	1.  A terméktípus egyedi azonosító kódja


	2.   TÍPUS-, TÉTEL- VAGY SOROZATSZÁM VAGY EGYÉB ILYEN ELEM, AMELY LEHETŐVÉ TESZI AZ ÉPÍTÉSI TERMÉK AZONOSÍTÁSÁT A 11. CIKK (4) BEKEZDÉSÉBEN ELŐÍRTAKNAK MEGFELELŐEN



OLDALFAL SZENDVICSPANEL, PIR MAGANYAGGAL
PIR MAGANYAG
	3.   AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKNEK A GYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSE VAGY RENDELTETÉSEI AZ ALKALMAZANDÓ HARMONIZÁLT MŰSZAKI ELŐÍRÁSSAL ÖSSZHANGBAN


 Vastagság: 100-120-150-200 mm
                                                                                                           Acél fegyverzet: belső: min. 0,4 mm, külső: 0,5 mm / 0,6 mm 

Oldal, oldalburkolat, álmennyezet felhasználásra
	4.   A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően


KING PANEL S.R.L.

Sat Dorolt 221 C

447264 Satu Mare County

Romania
	5.   AZ ÉPÍTÉSI TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYE ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSÉRE ÉS ELLENŐRZÉSÉRE SZOLGÁLÓ, AZ V. MELLÉKLETBEN SZEREPLŐK SZERINTI RENDSZER VAGY RENDSZEREK



1-es rendszer
	6.   HARMONIZÁLT SZABVÁNYOK ÁLTAL SZABÁLYOZOTT ÉPÍTÉSI TERMÉKEKRE VONATKOZÓ GYÁRTÓI NYILATKOZAT ESETÉN



ZAG, ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE
DIMIČEVA ULICA 12, 1000 LJUBLJANA
VIZSGÁLAT AZONOSÍTÓJA: 414/24–530–1–EN                                                                                       TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSSÁGI TANÚSÍTVÁNY SZÁMA: 1404 – CPR - 3856 
	7. NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY


	 
	TELJESÍTMÉNY
	HARMONIZÁLT SZABVÁNY 

	ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK
	
	MSZ EN 14509:2014



	Acél fegyverzet szilárdsági osztálya:
	S220 GD
	

	Hőátbocsátási tényező:
	100 = 0,201 W/m2*K; 120 = 0,170 W/m2*K
150 = 0,130 W/m2*K; 200 = 0,101  W/m2*K
	

	Hővezetési tényező:
	0,022 W/mK
	

	Szakítószilárdság:
	0,062 MPa
	

	Nyíró szilárdság:
	0,071 MPa
	

	Redukált nyírószilárdság hosszú idejű terhelés után
	NPD
	

	Nyírási modulus (mag)
	3,45 MPa
	

	Nyomószilárdság (mag)
	0,088 MPa
	

	Kúszási együttható
	2000=10,1
100000=19,9 


	

	Hajlítási ellenállás a fesztávon
	
	

	· pozitív hajlítás
	3,9 kNm/m
	

	· pozitív hajlítás megemelt hőmérsékleten
	3,5 kNm/m
	

	· negatív hajlítás

	3,9 kNm/m
	

	· negatív hajlítás megemelt hőmérsékleten
	3,5 kNm/m
	

	Hajlítási ellenállás a közbenső támaszon

· maszon
	
	

	· pozitív hajlítás
	2,6 kNm/m
	

	· pozitív hajlítás megemelt hőmérsékleten
	2,3 kNm/m
	

	· negatív hajlítás

	2,6 kNm/m
	

	· negatív hajlítás megemelt hőmérsékleten
	2,3 kNm/m
	

	Kihajlási feszültség külső fegyverzeten
	
	

	· fesztávon
	67,2 N/mm2
	

	· fesztávon megemelt hőmérsékleten
	56,1 N/mm2
	

	· közbenső támaszon
	40,6 N/mm2
	

	· közbenső támaszon megemelt hőmérsékleten
	38,1 N/mm2
	

	Kihajlási feszültség belső fegyverzeten

	
	

	fesztávon
	67,2  N/mm2
	

	· közbenső támaszon
	40,6  N/mm2
	

	Tűzvédelmi osztályozás
	B-s1, d0
	

	*Tűzállóssági határérték
	E30; EI 30*
	

	Külső tűzterjedés
	NPD
	

	Vízáteresztő képesség
	NPD
	

	Levegő áteresztő képesség
	NPD
	

	Vízgőz áteresztő képesség
	NPD
	

	Léghangszigetelés
	NPD
	

	Tartóssági vizsgálat
	Fulfilled
	


*Vizsgálati jegyzőkönyv száma: 414/24–530–1–EN
	8.  Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. 





E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. 
Aláírás: ................................................  

                                                                                                                        (gyártó nevében)
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